（1） 2025021-001-106：气体存放超量，窒息性气体未配备通风装置，无氧含量报警器。

（2）2025021-002-106：气体管路老化，管路无标识。

（3）2025021-003-106：实验室环境应整洁卫生有序，不使用易燃物品。

（4）2025021-004-106：化学品应有序存放。实验废弃物应按照规范分类收集，及时处理。

（5）2025021-005-106：易燃易爆品未按规定存放。灭火器缺少点检记录，并确保在有效期内。

（6）2025021-006-107：易燃易爆品未按规定存放。

（7）2025021-007-107：使用旧国标接线板，且未有效固定。

（8）2025021-008-107：化学废弃物暂存区设置不当，沾染类废弃物应规范收集，废液桶无明确分类标识。

（9）2025021-009-107：试剂无标签/标签不规范。

（10）2025021-010-107：化学品应有序存放，固液分开，不得叠放、倾倒。

（11）2025021-011-107：危化品存放区混乱，无药品清单。

（12）2025021-012-107：实验室环境应整洁卫生有序。

（13）2025021-013-107：加热设备无警示标志，周围不得放置易燃品等杂物。

（14）2025021-014-c100：实验室环境应整洁卫生有序。

（15）2025021-015-c100：使用旧国标接线板，且未有效固定。

（16）2025021-016-c100：气瓶未采取有效固定措施，气瓶检验过期，存放于加热设备旁。

（17）2025021-017-c100：窒息性气体未配备氧含量监测报警装置。

（18）2025021-018-c100：高温设备管理不规范，安全运行空间不足，无操作规程，无警戒线，用电不规范。

（19）2025021-019-c100：装有配制试剂、合成品、样品等的容器上应标签信息明确，标签信息包括名称 或编号、使用人、日期等。

（20）2025021-020-c100：沾染类废弃物应规范收集。

（21）2025021-021-c100：易燃易爆品未按规定存放。

（22）2025021-022-c100：仪器设备运行标识错误。

（23）2025021-023-c100：用电不规范，配电箱门未关闭，配电箱周围堆放杂物。

（24）2025021-024-511A：信息牌与实际不符，未见沙箱。

（25）2025021-025-511A：实验室不使用旧国标插线板。

（26）2025021-026-511A：化学品应科学有序存放，不叠放、倒放，注意互为禁忌试剂不混放。

（27）2025021-027-511A：试剂无标签。

（28）2025021-028-511A：高温设备与危废暂存区过近。

（29）2025021-029-511A：烘箱缺警戒线、操作规程。

（30）2025021-030-702：实验室不使用旧国标插线板。

（31）2025021-031-703：实验室环境应卫生整洁有序。

（32）2025021-032-703：化学品应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放。

（33）2025021-033-703：试剂无标签或标签不规范。

（34）2025021-034-703：气体未有效固定，缺状态标识。

（35）2025021-035-703：窒息性气体应配氧含量报警器。

（36）2025021-036-703：配电箱杂物遮挡。

（37）2025021-037-704A：信息牌与实际不符，未见沙箱、喷淋。

（38）2025021-038-704A：配电箱门未关闭，使用旧国标插线板。

（39）2025021-039-704A：疏散路线图掉落。

（40）2025021-040-704A：化学品未科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放。

（41）2025021-041-704A：试剂无标签或标签不规范，饮料瓶盛装试剂。

（42）2025021-042-704A：废弃物未按照规范收集。

（43）2025021-043-704B：信息牌与实际不符，未见沙箱。

（44）2025021-044-704B：灭火器未点检。

（45）2025021-045-704B：化学品应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放。

（46）2025021-046-704B：试剂无标签或标签不规范。

（47）2025021-047-704B：危废区域设置不规范，与高温设备、易燃物保持安全距离。

（48）2025021-048-704B：高温设备上不放置易燃物品，注意窗帘。

（49）2025021-049-704B：烘箱缺警戒线、操作规程。

（50）2025021-050-704B：实验室环境应整洁卫生有序。

（51）2025021-051-705A：实验室环境应整洁卫生有序。

（52）2025021-052-705A：化学品应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放，无挡板台架不存放试剂。

（53）2025021-053-705A：不使用旧国标插线板，接线盒不规范，插线板使用不规范。

（54）2025021-054-705B：信息牌与实际不符，未见沙箱。

（55）2025021-055-705B：不使用旧国标插线板，插线板使用不规范。

（56）2025021-056-705B：实验室环境应整洁卫生有序。

（57）2025021-057-705B：废弃物应规范收集。

（58）2025021-058-705B：灭火器未点检。

（59）2025021-059-705B：试剂无标签或标签不规范，饮料瓶盛装试剂。

（60）2025021-060-706A：信息牌与实际不符，未见沙箱、喷淋。

（61）2025021-061-706A：实验室环境应整洁卫生有序。

（62）2025021-062-706A：急救药品过期，防护用品存放柜存放杂物。

（63）2025021-063-706A：化学品应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放。

（64）2025021-064-706A：试剂无标签或标签不规范。

（65）2025021-065-706A：高温设备旁不放置易燃物品。

（66）2025021-066-706A：配电箱旁不放置易燃物品。

（67）2025021-067-706A：窒息性气体应配氧含量报警器。

（68）2025021-068-706B：信息牌与实际不符，未见沙箱、喷淋。

（69）2025021-069-706B：实验室环境应整洁卫生有序。

（70）2025021-070-706B：实验室不使用旧国标插线板。

（71）2025021-071-706B：紫外设备警示标志不明显。

（72）2025021-072-706B：化学品应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放，试剂柜应张贴清单，易燃品管理不规范。

（73）2025021-073-706B：试剂无标签或标签不规范。

（74）2025021-074-706B：危险废弃物信息标注不规范。

（75）2025021-075-716：配电箱门未关，杂物遮挡配电箱，实验室不使用旧国标插线板，插线板使用不规范。

（76）2025021-076-716：冰箱超期服役。

（77）2025021-077-716：实验室环境应整洁卫生有序。

（78）2025021-078-716：化学品应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放，试剂柜应张贴清单。

（79）2025021-079-716：试剂无标签或标签不规范。